**附件**：**（马铺派出所、杨湖口派出所、宋河派出所、贾滩派出所）技术参数**

|  |
| --- |
| **马铺派出所、杨湖口派出所、宋河派出所、贾滩派出所** |
| **附楼一 值班室（里外间）** |
| 1 | 办公桌  | 1400\*700\*760 |  | 张 | 1 |  |  | 实木制作，主材为橡木实木框架，榫卯结构.辅材为实木三合板。所有木材经过干燥处理含水率为8%-12%.五金配件采用国内知名品牌五金。油漆采用高档家具环保漆，家具两面均衡油饰。采用五遍底漆，三遍面漆工艺处理。桌面设线盒，具有微机桌功能。 |  |
| 2 | 座椅 | 460\*520\*930 |  | 把 | 1 |  |  | 优质红榉实木框架，榫卯结构，环保皮软包面，优质PU发泡一次成型耐阻燃、防老化、高回弹海绵，海绵密度≥35Kg/m³；油漆采用高档家具环保漆喷涂.所有木材经过干燥处理，木材含水率为10%-12%。 |  |
| 3 | 资料柜 | 850×380×1800 |  | 个 | 1 |  |  |  0.8mm优质冷扎钢板，静电喷塑。上玻下板门  |  |
| 4 | 单人沙发 | 常规 |  | 个 | 2 |  |  | 优质实木框架，榫卯结构，所有木材经过过热蒸汽干燥处理含水率为8%-12%。沙发扶手为实木制作。优质布艺料软包面，优质PU发泡一次成型耐阻燃、防老化、高回弹海绵内胆，海绵座面及靠背密度≥35kg/m3、沙发扶及所有外露木制部分油漆采用高档家具环保水性漆喷涂。 |  |
| 5 | 方茶几 | 600×600×450 |  | 个 | 1 |  |  | 实木制作，主材为橡木.辅材为实木三合板。所有木材经过干燥处理含水率为8%-12%.五金配件采用国内知名品牌五金。油漆采用高档家具环保漆，家具两面均衡油饰。采用五遍底漆，三遍面漆工艺处理。 |  |
| 6 | 实木单人床 | 1200×2070 |  | 张 | 1 |  |  | 大小床头全部采用36mm厚进口橡木实木，榫卯结构，机械加工铣线成型；床体为全实木框架，床体门及抽屉全部为进口“AAA”级橡胶木集成材。床桄为100\*35厚实木整板，45mm\*35mm硬杂木撑 榫卯结构一体，床板为50\*15实木条带间隙 具有透气性。床体下设鞋架，装饰板。油漆采用高档家具环保漆，家具两面均衡油饰。采用五遍底漆，三遍面漆工艺处理。床体具有贮物功能方便贮物。预留蚊帐杆孔 |  |
| 7 | 野生棕垫 | 1100×2000 |  | 个 | 1 |  |  | 天然野生棕丝，机械胶压成型。面包优质面料。 |
| 8 | 床头柜 | 430\*410\*600 |  | 个 | 1 |  |  | 实木制作，主材为橡木.辅材为实木三合板。所有木材经过干燥处理含水率为8%-12%.五金配件采用国内知名品牌五金。油漆采用高档家具环保漆，家具两面均衡油饰。采用五遍底漆，三遍面漆工艺处理。 |  |
| 9 | 写字桌 |  1200\*550\*760 |  | 张 | 1 |  |  | 实木制作，主材为橡木.辅材为实木三合板。所有木材经过干燥处理含水率为8%-12%.五金配件采用国内知名品牌五金。油漆采用高档家具环保漆，家具两面均衡油饰。采用五遍底漆，三遍面漆工艺处理。 |  |
| 10 | 座椅 | 460\*520\*930 |  | 把 | 1 |  |  | 优质红榉实木框架，榫卯结构，环保皮软包面，优质PU发泡一次成型耐阻燃、防老化、高回弹海绵，海绵密度≥35Kg/m³；油漆采用高档家具环保漆喷涂.所有木材经过干燥处理含水率为8%-12%。 |  |
| **附楼一 餐厅** |
| 1 | 长方餐桌 | 1300\*750\*760 |  | 张 | 4 |  |  | 全实木制作，采用红榉实木桌架，桌面橡木，所有木材经过须经过过热蒸汽干燥处理含水率为8%-12%.五金配件采用品牌五金。油漆采用高档家具环保漆，家具两面均衡油饰，五底三面工艺。 |  |
| 2 | 餐椅 | 430\*470\*840 |  | 把 | 16 |  |  | 全红榉实木制作，榫卯结构。所有木材经过干燥处理，木材含水率为10%-12%.油漆：采用高档环保漆喷涂，采用五遍底漆，三遍面漆工艺处理。 |  |
| **附楼二 户籍室** |
| 1 | 办公桌  | 1400\*700\*760 |  | 张 | 2 |  |  | 实木制作，主材为橡木实木框架，榫卯结构.辅材为实木三合板。所有木材经过干燥处理含水率为8%-12%.五金配件采用国内知名品牌五金。油漆采用高档家具环保漆，家具两面均衡油饰。采用五遍底漆，三遍面漆工艺处理。桌面设线盒，具有微机桌功能。 |  |
| 2 | 座椅 | 460\*520\*930 |  | 把 | 2 |  |  | 优质红榉实木框架，榫卯结构，环保皮软包面，优质PU发泡一次成型耐阻燃、防老化、高回弹海绵，海绵密度≥35Kg/m³；油漆采用高档家具环保漆喷涂.所有木材经过干燥处理含水率为8%-12%。 |  |
| 3 | 资料柜 | 850×380×1800 |  | 个 | 4 |  |  |  0.8mm优质冷扎钢板，静电喷塑。上下四板门 |  |
| 4 | 三人位等候椅 |  成品 |  | 个 | 2 |  |  | 优质不锈钢制作，厚度≥1.2mm。静电喷涂工艺 |  |
| **主楼 所长、指导员办公室（4500\*2750）（一楼 共2套）**  |
| 1 | 双侧办公桌 | 1400×1200×760 |  | 张 | 2 |  |  | 实木制作，主材为橡木实木框架，榫卯结构.辅材为实木三合板。所有木材经过干燥处理含水率为8%-12%.五金配件采用国内知名品牌五金。油漆采用高档家具环保漆，家具两面均衡油饰。采用五遍底漆，三遍面漆工艺处理。桌面设线盒，具有微机桌功能。 |  |
| 2 | 办公椅 | 带扶手 |  | 把 | 4 |  |  | 优质红榉实木框架，榫卯结构，环保皮软包面，优质PU发泡一次成型耐阻燃、防老化、高回弹海绵，海绵密度≥35Kg/m³；油漆采用高档家具环保漆喷涂.所有木材经过干燥处理，木材含水率为10%-12%。 |  |
| 3 | 单人沙发 | 常规 |  | 个 | 4 |  |  | 优质实木框架，榫卯结构，所有木材经过过热蒸汽干燥处理含水率为8%-12%。沙发扶手为实木制作。优质布艺料软包面，优质PU发泡一次成型耐阻燃、防老化、高回弹海绵内胆，海绵座面及靠背密度≥35kg/m3、沙发扶及所有外露木制部分油漆采用高档家具环保水性漆喷涂。 |  |
| 4 | 方茶几 | 600×600×450 |  | 个 | 2 |  |  | 实木制作，主材为红橡木框架，榫卯结构.辅材为实木复合板。所有木材经过干燥处理含水率为8%-12%.五金配件采用国内知名品牌五金。油漆采用高档家具环保漆，家具两面均衡油饰。采用五遍底漆，三遍面漆工艺处理。 |  |
| 5 | 资料柜 | 1200\*400\*2000 |  | 个 | 2 |  |  | **一侧板门**  实木制作，主材为橡木框架.辅材为实木三合板。所有木材经过干燥处理含水率为8%-12%.五金配件采用国内知名品牌五金。油漆采用高档家具环保漆，家具两面均衡油饰。采用五遍底漆，三遍面漆工艺处理。 |  |
| 6 | 茶水柜  | 800×400×800 |  | 个 | 2 |  |  | **台面可放置开水壶，柜内可存放桶装水。**实木制作，主材为橡木.辅材为实木三合板。所有木材经过干燥处理含水率为8%-12%.五金配件采用国内知名品牌五金。油漆采用高档家具环保漆，家具两面均衡油饰。采用五遍底漆，三遍面漆工艺处理 |  |
| **主楼 二人办公室（4500\*2750）（一楼 共2套）**  |
| 1 | 办公桌  | 1400\*700\*760 |  | 张 | 4 |  |  | 实木制作，主材为橡木实木框架，榫卯结构.辅材为实木三合板。所有木材经过干燥处理含水率为8%-12%.五金配件采用国内知名品牌五金。油漆采用高档家具环保漆，家具两面均衡油饰。采用五遍底漆，三遍面漆工艺处理。桌面设线盒，具有微机桌功能。 |  |
| 2 | 座椅 | 460\*520\*930 |  | 把 | 4 |  |  | 优质红榉实木框架，榫卯结构，环保皮软包面，优质PU发泡一次成型耐阻燃、防老化、高回弹海绵，海绵密度≥35Kg/m³；油漆采用高档家具环保漆喷涂.所有木材经过干燥处理含水率为8%-12% |  |
| 3 | 接待椅 | 带扶手 |  | 把 | 4 |  |  | 优质红榉实木框架，榫卯结构，环保皮软包面，优质PU发泡一次成型耐阻燃、防老化、高回弹海绵，海绵密度≥35Kg/m³；油漆采用高档家具环保漆喷涂.所有木材经过干燥处理，木材含水率为10%-12%。 |  |
| 4 | 资料柜 | 800\*400\*2000 |  | 个 | 4 |  |  | 实木制作，主材为橡木框架.辅材为实木三合板。所有木材经过干燥处理含水率为8%-12%.五金配件采用国内知名品牌五金。油漆采用高档家具环保漆，家具两面均衡油饰。采用五遍底漆，三遍面漆工艺处理。 |  |
| **主楼 四人办公室（4500\*5700）（一楼）**  |
| 1 | 办公桌  | 1400\*700\*760 |  | 张 | 4 |  |  | 实木制作，主材为橡木实木框架，榫卯结构.辅材为实木三合板。所有木材经过干燥处理含水率为8%-12%.五金配件采用国内知名品牌五金。油漆采用高档家具环保漆，家具两面均衡油饰。采用五遍底漆，三遍面漆工艺处理。桌面设线盒，具有微机桌功能。 |  |
| 2 | 座椅 | 460\*520\*930 |  | 把 | 4 |  |  | 优质红榉实木框架，榫卯结构，环保皮软包面，优质PU发泡一次成型耐阻燃、防老化、高回弹海绵，海绵密度≥35Kg/m³；油漆采用高档家具环保漆喷涂.所有木材经过干燥处理含水率为8%-12% |  |
| 3 | 接待椅 | 带扶手 |  | 把 | 2 |  |  | 优质红榉实木框架，榫卯结构，环保皮软包面，优质PU发泡一次成型耐阻燃、防老化、高回弹海绵，海绵密度≥35Kg/m³；油漆采用高档家具环保漆喷涂.所有木材经过干燥处理，木材含水率为10%-12%。 |  |
| 4 | 资料柜 | 800\*400\*2000 |  | 个 | 4 |  |  | 实木制作，主材为橡木框架.辅材为实木三合板。所有木材经过干燥处理含水率为8%-12%.五金配件采用国内知名品牌五金。油漆采用高档家具环保漆，家具两面均衡油饰。采用五遍底漆，三遍面漆工艺处理。 |  |
| **主楼 会议室（4500\*5800）（一楼）** |
| 1 | 会议桌 | 3200\*1600\*760 |  | 张 | 1 |  |  | **长方型桌面**  实木制作，主材为橡木.辅材为实木三合板。所有木材经过干燥处理含水率为8%-12%.五金配件采用国内知名品牌五金。油漆采用高档家具环保漆，家具两面均衡油饰。采用五遍底漆，三遍面漆工艺处理。桌面设线盒 |  |
| 2 | 座椅 | 460\*520\*930 |  | 把 | 12 |  |  | 优质红榉实木框架，榫卯结构，环保皮软包面，优质PU发泡一次成型耐阻燃、防老化、高回弹海绵，海绵密度≥35Kg/m³；油漆采用高档家具环保漆喷涂.所有木材经过干燥处理，木材含水率为10%-12%。 |  |
| 3 | 茶水柜  | 1200×400×800 |  | 个 | 1 |  |  | 实木制作，主材为橡木.辅材为实木三合板。所有木材经过干燥处理含水率为8%-12%.五金配件采用国内知名品牌五金。油漆采用高档家具环保漆，家具两面均衡油饰。采用五遍底漆，三遍面漆工艺处理 |  |
| **主楼 档案室 （一楼）** |
| 1 | 查阅桌 | 1400\*700\*760 |  | 张 | 1 |  |  | 实木制作，主材为橡木.辅材为实木三合板。所有木材经过干燥处理含水率为8%-12%.五金配件采用国内知名品牌五金。油漆采用高档家具环保漆，家具两面均衡油饰。采用五遍底漆，三遍面漆工艺处理。桌面设线盒 |  |
| 2 | 座椅 | 460\*520\*930 |  | 把 | 2 |  |  | 优质红榉实木框架，榫卯结构，环保皮软包面，优质PU发泡一次成型耐阻燃、防老化、高回弹海绵，海绵密度≥35Kg/m³；油漆采用高档家具环保漆喷涂.所有木材经过干燥处理含水率为8%-12%。 |  |
| 3 | 档案柜 | 850×380×1850 |  | 个 | 4 |  |  |  柜体套色（同桓台公安局）0.8mm优质冷扎钢板，静电喷塑。上下四板门 |  |
| **主楼 干警宿舍 （二楼）（共7套）** |
| 1 | 实木单人床 | 1200×2070 |  | 张 | 7 |  |  | 大小床头全部采用36mm厚进口橡木实木，榫卯结构，机械加工铣线成型；床体为全实木框架，床体门及抽屉全部为进口“AAA”级橡胶木集成材。床桄为100\*35厚实木整板，45mm\*35mm硬杂木撑 榫卯结构一体，床板为50\*15实木条带间隙 具有透气性。床体下设鞋架，装饰板。油漆采用高档家具环保漆，家具两面均衡油饰。采用五遍底漆，三遍面漆工艺处理。床体具有贮物功能方便贮物。预留蚊帐杆孔 |  |
| 2 | 野生棕垫 | 1100×2000 |  | 个 | 7 |  |  | 天然野生棕丝，机械胶压成型。面包优质面料。 |
| 3 | 床头柜 | 430\*410\*600 |  | 个 | 1 |  |  | 实木制作，主材为橡木.辅材为实木三合板。所有木材经过干燥处理含水率为8%-12%.五金配件采用国内知名品牌五金。油漆采用高档家具环保漆，家具两面均衡油饰。采用五遍底漆，三遍面漆工艺处理。 |  |
| 4 | 写字桌 |  1200\*550\*760 |  | 张 | 7 |  |  | 实木制作，主材为橡木.辅材为实木三合板。所有木材经过干燥处理含水率为8%-12%.五金配件采用国内知名品牌五金。油漆采用高档家具环保漆，家具两面均衡油饰。采用五遍底漆，三遍面漆工艺处理。 |  |
| 5 | 座椅 | 460\*520\*930 |  | 把 | 7 |  |  | 优质红榉实木框架，榫卯结构，环保皮软包面，优质PU发泡一次成型耐阻燃、防老化、高回弹海绵，海绵密度≥35Kg/m³；油漆采用高档家具环保漆喷涂.所有木材经过干燥处理含水率为8%-12%。 |  |
| 6 | 二门衣柜 | 800\*600\*2000 |  | 个 | 7 |  |  | 实木制作，衣柜底座采用红榉实木制作，衣柜门板采用“AAA”级橡木.所有木材经过干燥处理含水率为8%-12%.五金配件采用国内知名品牌五金。油漆采用高档家具环保漆，家具两面均衡油饰。采用五遍底漆，三遍面漆工艺处理。一门内设置三隔。 |  |
| **主楼 四人宿舍 （二楼）（共1套）** |
| 1 | 实木双层床  | 1000×2070×1870H |  | 张 | 2 |  |  |  床头全部采用36mm厚进口橡木实木，榫卯结构，机械加工铣线成型；床体为全实木框架，床桄为100\*35厚实木整板，45mm\*35mm硬杂木撑 榫卯结构一体，床板为50\*15实木条带间隙 具有透气性。油漆采用高档家具环保漆，家具两面均衡油饰。采用五遍底漆，三遍面漆工艺处理。 |  |
| 2 | 野生棕垫 | 900×2000 |  | 个 | 4 |  |  | 天然野生棕丝，机械胶压成型。面包优质面料。 |  |
| 3 | 写字桌 |  1200\*550\*760 |  | 张 | 1 |  |  | 实木制作，主材为橡木.辅材为实木三合板。所有木材经过干燥处理含水率为8%-12%.五金配件采用国内知名品牌五金。油漆采用高档家具环保漆，家具两面均衡油饰。采用五遍底漆，三遍面漆工艺处理。 |  |
| 4 | 座椅 | 460\*520\*930 |  | 把 | 1 |  |  | 优质红榉实木框架，榫卯结构，环保皮软包面，优质PU发泡一次成型耐阻燃、防老化、高回弹海绵，海绵密度≥35Kg/m³；油漆采用高档家具环保漆喷涂.所有木材经过干燥处理含水率为8%-12%。 |  |
| 5 | 四门衣柜  | 1600×600×2000 |  | 组 | 1 |  |  | **每门独立 门内上设一层搁板（300净高），下设一层搁板，中间设挂衣杆。**实木制作，主材为橡木.辅材为实木三合板。所有木材经过干燥处理含水率为8%-12%.五金配件采用国内知名品牌五金。油漆采用高档家具环保漆，家具两面均衡油饰。采用五遍底漆，三遍面漆工艺处理。 |  |
| **主楼 休闲活动室 （二楼）**  |
| 1 | 休闲椅 | 520\*550\*780  |  | 个 | 6 |  |  | 硬杂木内框架，榫卯结构，优质橡木实木扶手，高档布艺软包，优质PU发泡一次成型耐阻燃、防老化、高回弹海绵内胆，海绵密度座面≥35kg/m3，背座内设置蛇型拉簧及拉带，采用高档家具环保漆喷涂。 |  |
| 2 |  圆桌 | ∮600\*760 |  | 个 | 2 |  |  | 实木制作，所有木材经过干燥处理，木材含水率为10%-12%.油漆采用高档家具环保漆，家具两面均衡油饰。采用五遍底漆，三遍面漆工艺处理。 |  |
| 3 | 组合展示柜 | 1600×600×2000 |  | 组 | 4 |  |  | **柜体配色**  实木制作，主材为橡木.辅材为实木三合板。所有木材经过干燥处理含水率为8%-12%.五金配件采用国内知名品牌五金。油漆采用高档家具环保漆，家具两面均衡油饰。采用五遍底漆，三遍面漆工艺处理。 |  |
| 4 | 报架 | 655\*330\*1140 |  | 个 | 1 |  |  | 全红榉实木制作，榫卯结构。所有木材经过干燥处理，木材含水率为10%-12%.油漆：采用高档环保漆喷涂，采用五遍底漆，三遍面漆工艺处理。 |  |
| **备注：共四套** |